**天圣制药集团股份有限公司**

蒸汽管道整改招标方案

**一、项目概述**

1. 项目名称：蒸汽管道整改工程

2. 项目地点：重庆市垫江县桂溪镇石岭村

3. 项目背景：现有的大输液车间、塑瓶车间、固体车间及提取车间的蒸汽管道需进行整改，以满足现行管道要求，并完成检验、安装注册工作 ，确保生产的安全与稳定。

固体车间1及提取车间1的蒸汽管蒸汽主管架空安装78米，并完成检验、安装注册工作。

\*\*可提供大输液车间、塑瓶车间原有管道的定检资料。

4.招标范围：蒸汽管道安装(含无损探伤，水压试验、吹扫、绝热层、防潮层)、管道支架制作安装、管道基础及土方、管道保温安装，管道检测、办证，旧管道拆除、清运等。

1. 对大输液车间、塑瓶车间、固体车间及提取车间的蒸汽管进行全面整改，长度共计大约1000米，包括但不限于管道更换、修复、保温处理等，严格按照现行管道标准与规范施工。锅炉房分气缸到车间使用点，或者到车间DN50以下支管。

2.固体车间1及提取车间1的蒸汽管进行重新安装，共计大约78米，据实结算。锅炉房分气缸到车间使用点，或者到车间DN50以下支管。

1. 负责整改过程中的所有材料采购、运输及保管，材料须符合国家相关质量标准。包括目不限于主要材料采购制作、施工、直至竣工验收合格及整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修工作等。

管道采用20#无缝钢管。

3. 协助完成蒸汽管道整改后的检验工作，包括但不限于压力测试、无损检测等，并承担因整改工程导致的检验费用。

4. 做好压力管道安装改造注册登记，含备案前压力管道安装、改造、告知申请。负责完成蒸汽管道的安装注册手续办理，确保整个整改工程合法合规交付使用。

**二、投标人资格要求**

1. 凡有能力提供本招标文件所述设备及服务，具备本招标文件中规定的境内法人均可成为合格的投标人。

2. 必须具备机电工程施工专业承包三级（或以上）资质，同时须有国家质量监督检验检疫总局颁发的《压力管道安装许可证》GC2类及以上资质，并持有有效的安全生产许可证。

3. 近3年内，承担过类似项目的安装业务，具有至少2项类似蒸汽管道施工或整改项目业绩（需提供合同或中标通知书等证明材料）。

4. 拟派项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B证） ，且未担任其他在建工程项目的项目经理。

**三、投标文件内容**

1. 商务标部分：投标函、法定代表人身份证明、授权委托书、投标报价表、企业营业执照、资质证书、安全生产许可证等相关证件复印件。

2. 技术标部分：蒸汽管道整改施工组织设计，包括施工方案、施工进度计划、质量保证措施、安全文明施工措施、人员及设备配备计划等 ；类似项目业绩证明材料；拟派项目经理及主要技术人员简历、资格证书复印件。

**四、评标标准与方法**

1. 评标标准：采用综合评分法，满分100分。其中商务标（投标报价）40分，技术标（施工方案、业绩、人员配备等）60分。

2. 评标方法：由依法组建的评标委员会对投标文件进行评审，根据综合得分由高到低推荐中标候选人 。

**五、招标日程安排**

l、2025年4月7日至4月14日开始在天圣制药集团股份有限公司集采中心发招标文件或在天圣官网<http://www.tszy.com.cn/>下载。参标单位需在招标联系人处登记备案，审查资质合格单位方为合格参标单位，参标单位需及时关注招标文件发放网站天圣官网（<http://www.tszy.com.cn/>招商招聘/招投标公告），相关招标答疑将及时发布在网站上。

2、2025年4月14日为现场踏勘指定时间，业主方联系人 龙海洋 ，联系电话：158 2627 5742，参标单位需在指定时间踏勘现场，未在指定时间踏勘现场单位视为已踏勘，投标报价视为已考虑施工难度及风险。

3、2025年4月14日星期一17：00分为递交 “招标文件质疑”的截止时间。

4、5、2025年4月15日星期二 9:30 分（如有时间变更，以电话通知为准）（北京时间）投标文件接收截止，即进行本工程的开标、评标。

招 标 人：天圣制药集团股份有限公司

商务联系人：张 聪 联系电话：135 9400 1189

谭祥兵 联系电话：189 8352 0689

现场联系人：龙海洋 联系电话：158 2627 5742